**ГОСТ 8961—75**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ  
ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.  
КОНТРГАЙКИ**

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Издание официальное



**Москва**

**Стандартинформ**

**2010**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.**

**ГОСТ**

**8961-75**

**Взамен**

**ГОСТ 8961-59**

**КОНТРГАЙКИ**

**Основные размеры**

Dictile iron fittings with parallel thread for pipelines.  
Locknuts. Basic dimensions

МКС 23.040.60

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901  
дата введения установлена**

**01.01,77**

**Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации,  
метрологии и сертификации (ИУС 2—93)**

1. Основные размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры в мм


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход Dy | Резьба d | Н | S | D | А | Масса без покрытия, кг, не более\* |
| 8 | G У4-В | 6 | 22 | 25,4 | 20 | 0,013 |
| 10 | G 3/8-В | 7 | 27 | 31,2 | 25 | 0,023 |
| 15 | G У2—В | 8 | 32 | 36,9 | 30 | 0,034 |
| 20 | G 3/4-В | 9 | 36 | 41,6 | 33 | 0,041 |
| 25 | G 1-В | 10 | 46 | 53,1 | 43 | 0,077 |
| 32 | G 1 V4 В | 11 | 55 | 63,5 | 52 | 0,109 |
| 40 | G 1 У,-В | 12 | 60 | 69,3 | 56 | 0,127 |
| 50 | G 2—В | 13 | 75 | 86,5 | 70 | 0,212 |
| (65) | G 2 У2—В | 16 | 95 | 110,0 | 90 | 0,425 |
| (80) | G 3-В | 19 | 105 | 121,0 | 100 | 0,513 |
| (100) | G 4—В | 21 | 135 | 156,0 | 128 | 0,938 |

\* Для справок.

Примечания:

1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна  
   превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
2. Контргайки с Dy, указанными в таблице в скобках, при-  
   менять не рекомендуется.

Примеры условных обозначений  
Контргайки без покрытия с Dy 50 мм:



П римечание. Чертеж не  
определяет конструкцию контргайки.

Контргайка 50 ГОСТ 8961— 75  
То же, с цинковым покрытием:

Контргайка Ц-50ГОСТ8961—75  
**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.

**Издание официальное Перепечатка воспрещена**

*Издание (сентябрь 2010 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1980 г. (ИУС 11—80).*

© Издательство стандартов, 1975  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010