
DIN 1475 (EN ISO 8742, 8743)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры штифта | | Номинальный диаметр штифта d1 | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| a | | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| d2\* | | 1,63 /  1,6 | 2,1 /  2,15 | 2,6 /  2,65 | 3,1 /  3,15 /  3,2 | 4,15 / 4,20  / 4,25 /  4,30 | 5,15 / 5,2  / 5,25 /  5,3 | 6,15 /  6,25 / 6,3  / 6,35 | 8,2 / 8,25 /  8,3 / 8,35 /  8,4 | 10,2 / 10,3  / 10,4 /  10,45 | 12,25 / 12,3  / 12,4 /  12,5 | 16,25 / 16,3  / 16,4 /  16,5 | 20,25 / 20,3  / 20,4 /  20,5 | 25,25 / 25,3  / 25,4 /  25,5 |
| Номинальная длина l | мин. | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 26 | 32 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| макс. | 20 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |

\* Размер диаметра d2 зависит от длины l штифта. Все параметры в таблице указаны в мм.