DIN 462



|  |
| --- |
| Параметры шайбы |
| Внутренний диаметр, d | Внешний диаметр, d1 | Толщина, s | Высота, h макс. | f | g |
| 8 | 20 | 0,8 | 2,5 | 3 | 5,9 |
| 10 | 25 | 0,8 | 3 | 4 | 7,4 |
| 12 | 28 | 0,8 | 3 | 5 | 9,3 |
| 14 | 30 | 0,8 | 3 | 5 | 11,4 |
| 16 | 32 | 1 | 3 | 5 | 13,5 |
| 18 | 34 | 1 | 4 | 6 | 15,4 |
| 20 | 36 | 1 | 4 | 6 | 17,5 |
| 22 | 40 | 1 | 4 | 6 | 19,5 |
| 24 | 42 | 1 | 4 | 6 | 21,6 |
| 26 | 45 | 1 | 5 | 7 | 23,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 50 | 1 | 5 | 7 | 25,5 |
| 30 | 50 | 1,2 | 5 | 7 | 27,5 |
| 32 | 52 | 1,2 | 5 | 7 | 29,6 |
| 35 | 55 | 1,2 | 5 | 7 | 32,6 |
| 38 | 58 | 1,2 | 5 | 8 | 35,3 |
| 40 | 62 | 1,2 | 5 | 8 | 37,3 |
| 42 | 62 | 1,2 | 5 | 8 | 39,3 |
| 45 | 68 | 1,2 | 5 | 8 | 42,4 |
| 48 | 75 | 1,2 | 5 | 8 | 45,4 |
| 50 | 75 | 1,2 | 5 | 8 | 47,4 |
| 52 | 80 | 1,2 | 6 | 10 | 49,3 |
| 55 | 80 | 1,2 | 6 | 10 | 52,9 |
| 58 | 90 | 1,5 | 6 | 10 | 55,3 |
| 60 | 90 | 1,5 | 6 | 10 | 57,3 |
| 62 | 95 | 1,5 | 6 | 10 | 59,3 |
| 65 | 95 | 1,5 | 6 | 10 | 62,4 |
| 68 | 100 | 1,5 | 6 | 10 | 65,4 |
| 70 | 100 | 1,5 | 6 | 10 | 67,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 110 | 1,5 | 7 | 10 | 68,9 |
| 75 | 110 | 1,5 | 7 | 10 | 71,9 |
| 80 | 115 | 1,5 | 7 | 10 | 76,9 |
| 85 | 120 | 1,5 | 7 | 10 | 81,9 |
| 90 | 130 | 1,5 | 7 | 10 | 86,9 |
| 95 | 135 | 1,5 | 8 | 12 | 91,8 |
| 100 | 145 | 1,5 | 8 | 12 | 96,9 |
| 105 | 155 | 1,5 | - | 12 | 102 |

Все параметры в таблице указаны в мм.