DIN 6798

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр резьбы крепежной детали | Параметры шайбы |
| Внутренний диаметр, d | Внешний диаметр | Толщина |
| d2 (форма A, I) | d3 (форма V) | S1 (форма A, I) | S2 (форма V) |
| M2 | 2,2 | 4,5 | 4,2 | 0,3 | 0,2 |
| M2,3 | 2,5 | 5 | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2,5 | 2,7 | 5,5 | 5,1 | 0,4 | 0,2 |
| M2,6 | 2,8 | 5,5 | - | 0,4 |  |
| M3 | 3,2 | 6 | 6 | 0,4 | 0,2 |
| M3,5 | 3,7 | 7 | 7 | 0,5 | 0,25 |
| M4 | 4,3 | 8 | 8 | 0,5 | 0,25 |
| M5 | 5,1 | 9 | 9,8 | 0,5 | 0,3 |
| M5 | 5,3 | 10 | 9,8 | 0,6 | 0,3 |
| M6 | 6,4 | 11 | 11,8 | 0,7 | 0,4 |
| M7 | 7,4 | 12,5 | - | 0,8 | 0,4 |
| M8 | 8,2 | 14 | 15,3 | 0,8 | 0,4 |
| М8 | 8,4 | 15 | 15,3 | 0,8 | 0,4 |
| М10 | 10,5 | 18 | 19 | 0,9 | 0,5 |
| M12 | 13 | 20,5 | 23 | 1 | 0,5 |
| M14 | 15 | 24 | 26,22 | 1 | 0,5 |
| M16 | 17 | 26 | 30,2 | 1,2 | 0,6 |
| M18 | 19 | 30 | - | 1,4 |  |
| M20 | 21 | 33 | - | 1,4 |  |
| M22 | 23 | 36 | - | 1,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M24 | 25 | 38 | - | 1,5 |  |
| M27 | 28 | 44 | - | 1,6 |  |
| M30 | 31 | 48 | - | 1,6 |  |

Все параметры в таблице указаны в мм.