

[платьячерныхкружев](http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html)

УДК 621.882.64:629.7 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 01016-81

К БОЛТЫ АН К ЕРН Ы Е

ЛЕМ М Ы М ИНУСОВЫ Е

На 5 страницах

41 $% Технические условия Взамен 2 9 5 А Т У

Проверено в 1 9 8 7 г.

2

3 ССрроокк ддееййстствивияя ппррооддплеен до 0 1 . 0 1 . 9 9 ^

1 5

0 ОКП 7 5 9 5 6 0 *' //ЬЭСс??'"' 1' v^' ^ СУУ* **—** */ -* **•** w v **\* ' -**

1

. .

н в з з и м

№ № **Распоряжением** Министерства от 24 сентября 1981 г. Nt 087-16

срок действия установлен с 1 января 1983 г.

\_ до 1 января 1988 г.

\_\_

\_\_

\_\_ **Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

\_\_

\_\_ 1

7

\_\_ 6

4

\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Настоящий стандарт распространяется на анкерные болты и минусовые клеммы

\_\_

\_\_ (в дальнейшем изложении - д ета ли ), предназначенные для подсоединения минусовых

\_\_

\_\_ проводов к корпусам самолетов (вер толетов ).

а а к т и а н к н и и л л б д у о д п

;

N №

. . **Издание официальное** ГР 8225136 от 29.10.81 **Перепечатка воспрещена**

в в н н И И

# О С Т 101016-81 стр. 2

И**н** '. № дубликата № нзм.

1

Иив. № подлинника 4671 N; нзв.

1 0 5 3 2

## 1 . ТЕ ХН И Ч Е С К И Е ТРЕ Б О В АН И Я

1 . 1 . Детали долж ны и зготов ля ться в соотв етств и и с требованиями настоящ его стандарта по О С Т 1 1 4 0 9 1 - 8 1 и О С Т 1 1 4 0 9 2 - 8 1 .

## . 2 . Поверхность д ет а лей долж на бы ть ровной, гла дк ой , не им еть трешин, царапин, за усен ц ев и механических повреждений.

2 . П Р АВ И ЛА П Р И Е М К И

## . 1 . Д ет а ли предъявляются к приемке партиями. В партию включаются д ет а ли одного типоразмера.

2 . 2 . Коли честв о д ет а лей в партии и д ля контроля устана вливается в зависи­ м ости от типор азм еров д еталей со гла с н о таблице.

## Обозначение Коли честв о д ета лей

анкерного болта минусовой к лем м ы в партии д ля

## контроля

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - О С Т | 1 | 1 4 0 9 1 - 8 1 | 1 - 1 - О С Т | 1 | 1 4 0 9 2 - 8 1 | О т | 1 0 0 д | о | 1 0 0 0 | 1 0 |
| 2 - О С Т | 1 | 1 4 0 9 1 - 8 1 | 1 - 2 - О С Т | 1 | 1 4 0 9 2 - 8 1 | г | 1 0 0 | г | 8 0 0 | 1 0 |
| 3 - О С Т | 1 | 1 4 0 9 1 - 8 1 | 1 - 3 - О С Т | 1 | 1 4 0 9 2 - 8 1 | ' | Ю О | \* | 6 0 0 | 6 |
| 4 - О С Т | 1 | 1 4 0 9 1 - 8 1 | 2 - 1 - О С Т | 1 | 1 4 0 9 2 - 8 1 | " | 5 0 | " | 4 0 0 | 4 |
| 5 - О С Т | 1 | 1 4 0 9 1 - 8 1 | *2 - 2 - О С Т* | 1 | 1 4 0 9 2 - 8 1 | ' | 5 0 | ' | 2 0 0 | 3 |

2 . 3 . От каждой предъявляемой к сдаче партии отбираются д ета ли для конт­ роля внеш него вида и разм еров.


## . 4 . Е сли из числа д ет а лей , в зя ты х для к онтроля, хотя бы одна не будет удовлетворять требованиям настоящ его стан дарта, партию подвергают повторной проверке на удвоенном к оли честв е д ет а лей . Если при повторном контроле хотя бы одна д ет а ль не будет удовлетвор ять указа иным требованиям, вся партия бра­ к ует ся .

3 . М Е ТО Д Ы К О Н ТР О ЛЯ

## . 1 . Контроль состояния поверхности и внеш него вида д ет а лей долж ен про­ изводиться в изуально с применением оп ти ческого инструмента не м ен ее чем

с двухкратны м увеличением.

## 3 . 2 . Контроль разм еров долж ен производиться универсальны м и зм ер и тель­ ным инструм ентом , поверенным в соотв етств и и с ГО С Т 8 . 5 1 3 - 8 4 .

ОСТ 1 01016-81 **с т р , 3**

П *ж*

*п л т п м щ* « • «

**I1IMV|IV К М1Ц**

*Ч и Щ*

**N(1**

1. **. М А Р К И Р О В К А , У П А К О В К А , Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е И Х Р А Н Е Н И Е**

4 . 1 . Марки ро вка анкерны х б олт о в - по О С Т 1 1 4 0 9 1 - 8 1 ; м инусовы х кле м м -

по О С Т 1 1 4 0 9 2 - 8 1 .

4 . 2 . Д е т али , подлеж ащ ие от правке пред приятию изахаэчш вд д олж н ы быть з а ­ вернуты в парафинированную б у м а г у п о Г О С Т 9 5 6 9 - 7 9 и упакованы в картонны е ящики по О С Т 1 0 0 8 5 9 - 7 7 . М а с с а карт он н ого ящика не д олж н а превы шать 3 к г .

Пере м е щ ен и е д е т але й вн ут ри карт о н н ого ящика не д о п у с к ае т с я . Д е т али разны х т и п ораз м е ров не д о п у с кае т с я уклад ы вать в один картонный ящ ик.

4 . 3 . На каждый картонны й ящик д олж на бы ть накле е н а э т и ке т ка, на которой ука з а ны:

* **п ре д п ри я т и е -и зго т о в и т ель;**
* **о б оз н ачен и е д е т али ;**
* **к оли ч е с т в о д е т але й ;**
* **н ом ер или фамилия упаковщ ика;**
* **м есяц и го д и зго т о влен и я.**

Э т и ке т ка накле и в ае т с я т ак, чтобы н е м о г л о произойт и вскры т ие карт о н н ого ящика б е з нарушении ц ело с т н о с т и эт икетки.

4 . 4 . Картонны е ящики с д е т аля м и д олж ны быть упакован ы в д еревянны е ящики, и зго т о влен н ы е в со о т в е т с т ви и с т ребованиям и Г О С Т 2 1 6 4 4 - 7 6 , тип - по Г О С Т 5 9 5 9 - 8 0 .

М а с с а (б р у т т о ) д е ре в ян н о го ящика не д олж на быть б о ле е 3 0 к г . Пе ре м е щ е ­ ние карт он н ы х ящ иков внутри з ак р ы т о г о д еревян н ого ящика не д о п у с кае т с я .


4 . 5 . Вн у т рь д е ре в ян н о го ящ ика под крышку д олж е н бы ть влож ен упаковочны й ли с т с у казан и е м :

* **пре д п ри я т и я-и зго т о ви т еля;**
* **о б щ е го коли че с т в а упакованны х картонны х ящ иков;**
* **ном ера или фам илии упаковщ ика;**
* **д ат ы упаковки.**

4 . 6 . Трансп орт ирован и е д е т але й , упакованны х в д еревянны е ящики, д о п у с ка­ е т с я лю бы м видом т ранспорт а на лю бы е расст ояния в с о о т ве т с т ви и с правилам и п ерев оз ки г р у з о в , д ействую щ им и на т ран с п орт е . Упакован н ы е деревянны е ящики д олж ны бы ть защищ ены о т п рям ого возд ей ст вия атм осф ерны х о сад ков.

4 . 7 . Вн у т ри зав о д с к о е т рас п орги рован и е д е т але й д о п у с кае т с я россы пью

в откры ты х картонны х или д еревянны х ящ иках, прикрытых на врем я транспорт иро­ вания о т п ря м о го возд ействия атм осф ерны х о сад ко в, пыли. Н е д оп у с кае т с я т ранс­ портирование в одном д еревянном или картонном ящике д е т але й различны х типо­ разм еров.

ОСТ 101016-81 **С т р . 4**

4 . 8 . Хранение деталей в неотапливаемых помещениях или под навесом в п о . левых условиях допускается только в нераспакованных деревянных ящиках в течение не более одного месяца.

1. **. 9 . В распакованных деревянных или картонных ящиках хранить детали допускается только в отапливаемых складах в течение 2 ле т .**


5 . ГАРАНТИИ ИЗ ГОТОВИТЕЛЯ

1. **. 1 . Изготовитель гарантирует соответствие клем м и болтов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения, установлен, ных настоящая ста ада ртом.**

5 . 2 . Гарантийный срок хранения болтов и клемм . 2 года с момента их изготовления.

# I

Ии . *to* m w m i



О С Т 1 0 1 0 1 6 - 8 1 **стр. 5**

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера отравжа Номер

Кк anqr- 'Иав. Срок

■ м . м м е - м м е - ■ом а лвро- об Подпись Дата в м девая

м а ш х и м . ' юмввевш

f f - a - h

г *4*



***и***

***»***



i 1

\* ***Л***

 

[ОСТ1 01016-81](http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834489.htm)