DIN 438 Винт установочный с засверленным концом



Стандарт DIN 438 соответствует ГОСТ 1477-75, ISO 7436.

Описание: **DIN 438 Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем, полная резьба**. Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.

Материалы Сталь: 14Н

* Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
* Нержавеющая сталь А2, А4
* Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.

|  |
| --- |
| **Размеры установочных винтов DIN 438 в мм** |
| **dz макс.** | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 |
| **n** | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| **t** мин. | 0.8 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 |
| **l** | **d** |
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 3 | + |  |  |  |  |  |
| 4 | + | + |  |  |  |  |
| 5 | + | + | + | + |  |  |
| 6 | + | + | + | + |  |  |
| 8 | + | + | + | + | + |  |
| 10 | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + |
| 14 | + | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + |
| 22 | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + |
| 28 |  |  | + | + | + | + |
| 30 |  |  | + | + | + | + |
| 35 |  |  |  | + | + | + |
| 40 |  |  |  |  | + | + |

Рекомендуется использовать DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом.