
DIN 7343 (EN ISO 8750)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры штифта | | Номинальный диаметр штифта d1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| d2, макс. | | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,85 | 5,85 | 7,8 | 9,75 | 11,7 | 13,6 | 15,6 | 19,6 |
| a | | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| s | | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 |
| Номинальная длина l | мин. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 |
| макс. | 16 | 16 | 16 | 24 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 120 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 |

EN ISO 8751:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры штифта | | Номинальный диаметр штифта d1 | | | | | | | | |
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| d2, макс. | | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,85 | 5,85 | 7,8 |
| a | | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2 |
| s | | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,45 |
| Номинальная длина l | мин. | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| макс. | 24 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 120 |

Все параметры в таблице указаны в мм.