DIN 6799



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры шайбы | d3 | d4 | m | n, мин. |
| Внутренний диаметр, d1 | Внешний диаметр, d2 | Толщина, s | мин. | макс. |
| 0,8 | 2,25 | 0,2 | 1 | 1,4 | 0,8 | 0,24 | 0,4 |
| 1,2 | 3,25 | 0,3 | 1,4 | 2 | 1,2 | 0,34 | 0,6 |
| 1,5 | 4,25 | 0,4 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,44 | 0,8 |
| 1,9 | 4,8 | 0,5 | 2,5 | 3 | 1,9 | 0,54 | 1 |
| 2,3 | 6,3 | 0,6 | 3 | 4 | 2,3 | 0,64 | 1 |
| 3,2 | 7,3 | 0,6 | 4 | 5 | 3,2 | 0,64 | 1 |
| 4 | 9,3 | 0,7 | 5 | 7 | 4 | 0,74 | 1,2 |
| 5 | 11,3 | 0,7 | 6 | 8 | 5 | 0,74 | 1,2 |
| 6 | 12,3 | 0,7 | 7 | 9 | 6 | 0,74 | 1,2 |
| 7 | 14,3 | 0,9 | 8 | 11 | 7 | 0,94 | 1,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 16,3 | 1 | 9 | 12 | 8 | 1,05 | 1,8 |
| 9 | 18,8 | 1,1 | 10 | 14 | 9 | 1,15 | 2 |
| 10 | 20,4 | 1,2 | 11 | 15 | 10 | 1,25 | 2 |
| 12 | 23,4 | 1,3 | 13 | 18 | 12 | 1,35 | 2,5 |
| 15 | 29,4 | 1,5 | 16 | 24 | 15 | 1,55 | 3 |
| 19 | 37,6 | 1,75 | 20 | 31 | 19 | 1,8 | 3,5 |
| 24 | 44,6 | 2 | 25 | 38 | 24 | 2,05 | 4 |
| 30 | 52,6 | 2,5 | 32 | 42 | 30 | 2,55 | 4,5 |

Все параметры в таблице указаны в мм.