DIN 966 (EN ISO 7047)



|  |  |
| --- | --- |
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d |
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| Высота, f | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,3 |
| Диаметр головки, dk | EN ISO 7047 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 |
| DIN 966 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
| Высота головки, k | EN ISO 7047 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 |
| DIN 966 | 0,96 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
| m | Форма H | 1,9 | 2 | 3 | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 7,3 | 9,6 | 10,4 |
| Форма Z | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 4,6 | 5 | 5,3 | 7,1 | 9,5 | 10,3 |
| Номинальная длина,l | мин. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| макс. | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |

Все параметры в таблице указаны в мм.