**DK 621.882.54** НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ **Октябрь 1987**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шайбы пружинныепрямоугольного сечения изогнутые и ровные | **DIN 127** |
| Spring lock washers, with square ends or tang ends Взамен издания от 12.70**Вместо этого стандарта предпочтительнее использовать DIN 128. Предполагается изъятие настоящего стандарта из обращения до 01.01.92 г. (см. примечания).**В стандарте все размеры указаны в миллиметрах**1 Область применения**Шайбы пружинные, изготовленные в соответствии с DIN 127, являются упругими элементами для создания прочных нагруженных соединений с использованием болтов, винтов и шпилек с классами прочности не более5.8 в соответствии с частью 1 DIN ISO 898. Они предназначены для предотвращения ослабления резьбовыхболтовых соединений, вызванного, например, влиянием суммарной нагрузки в посадочных местах (см. DIN 267 часть 26). Они не обеспечивают эффективной защиты от раскручивания при воздействии поперечных нагрузок и поэтому в основном применяются только для продольно нагруженных коротких болтов, винтов и шпилек.**2 Размеры Форма В**, ровные**Форма А**, изогнутыес номинальными размерами свыше 3Загиб для формы А Поперечное сечение шайбы (увеличено)Загиб *к* должен быть выполнен без образования трещин в области среза на участках размером, равным 1/10 периметра пружинной шайбы.На чертежах показаны пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с правой резьбой; для крепежных изделий с левой резьбой следует использовать зеркально отраженные исполнения.Комитет по Стандартизации Механических Крепежных Деталей (FMV) в DIN |
|  |

Страница 2 DIN 127

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. размер | *d*1 | *d*2max. |  | *b*Предельн. отклонения |  | *s*Предельн. отклонения | *h* | *k* | *r* | Вес (7.85 кг/дм3)1000 штук, кг≈ | Для номинальныхдиаметров резьбы |
| Форма А | Форма В |
| min. | max | min. | max. | min. | max. |
| 21) | 2,1 | 2,4 | 4,4 | 0,9 | ±0,1 | 0,5 | ±0,1 | - | - | 1 | 1,2 | -—- | 0,1 | 0,033 | 2 |
| 2.21)2) | 2,3 | 2,6 | 4,8 | 1 | ±0,1 | 0,6 | ±0,1 | - | - | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,050 | 2,2 |
| 2,51) | 2,6 | 2,9 | 5,1 | 1 | ±0,1 | 0,6 | ±0,1 | - | - | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,053 | 2,5 |
| 31) | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 1,3 | ±0,1 | 0,8 | ±0,1 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 0,15 | 0,2 | 0,11 | 3 |
| 3,51) | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 1,3 | ±0,1 | 0,8 | ±0,1 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 0,15 | 0,2 | 0,12 | 3,5 |
| 4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 1,5 | ±0,1 | 0,9 | ±0,1 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 0,15 | 0,2 | 0,18 | 4 |
| 5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1,8 | ±0,1 | 1,2 | ±0,1 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 0,15 | 0,2 | 0,36 | 5 |
| 6 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 2,5 | ±0,15 | 1,6 | ±0,1 | 3,6 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 0,2 | 0,3 | 0,83 | 6 |
| 71) | 7,1 | 7,5 | 12,8 | 2,5 | ±0,15 | 1,6 | ±0,1 | 3,6 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 0,2 | 0,3 | 0,93 | 7 |
| 8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 3 | ±0,15 | 2 | ±0,1 | 4,6 | 5,4 | 4 | 4,7 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 8 |
| 10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 3,5 | ±05 | 2,2 | ±0,15 | 5 | 5,9 | 4,4 | 5,2 | 0,3 | 0,5 | 2,53 | 10 |
| 12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 4 | ±0,2 | 2,5 | ±0,15 | 5,8 | 6,8 | 5 | 5,9 | 0,4 | 1 | 3,82 | 12 |
| 14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 4,5 | ±0,2 | 3 | ±0,15 | 6,8 | 8 | 6 | 7,1 | 0,4 | 1 | 6,01 | 14 |
| 16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 5 | ±0,2 | 3,5 | ±0,2 | 7,8 | 9,2 | 7 | 8,3 | 0,4 | 1 | 8,91 | 16 |
| 18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 5 | ±0,2 | 3,5 | ±0,2 | 7,8 | 9,2 | 7 | 8,3 | 0,4 | 1 | 9,73 | 18 |
| 20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 6 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | 8,8 | 10,4 | 8 | 9,4 | 0,4 | 1 | 15,2 | 20 |
| 22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 6 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | 8,8 | 10,4 | 8 | 9,4 | 0,4 | 1 | 16,5 | 22 |
| 24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 7 | ±0,25 | 5 | ±0,2 | 11 | 13 | 10 | 11,8 | 0,5 | 1,6 | 26,2 | 24 |
| 27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 7 | ±0,25 | 5 | ±0,2 | 11 | 13 | 10 | 11,8 | 0,5 | 1,6 | 28,7 | 27 |
| 30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 8 | ±0,25 | 6 | ±0,2 | 13,6 | 16,1 | 12 | 14,2 | 0,8 | 1,6 | 44,3 | 30 |
| 36 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 10 | ±0,25 | 6 | ±0,2 | 13,6 | 16,1 | 12 | 14,2 | 0,8 | 1,6 | 67,3 | 36 |
| 391)2) | 39,5 | 40,7 | 61,2 | 10 | ±0,25 | 6 | ±02 | 13,6 | 16,1 | 12 | 14,2 | 0,8 | 1,6 | 71,7 | 39 |
| 421)) | 42,5 | 43,7 | 68,2 | 12 | ±0,25 | 7 | ±0,25 | 15,6 | 18,4 | 14 | 16,5 | 0,8 | 2 | 111 | 42 |
| 451)2) | 45,5 | 46,7 | 71,2 | 12 | ±0,25 | 7 | ±0,25 | 15,6 | 18,4 | 14 | 16,5 | 0,8 | 2 | 117 | 45 |
| 481) 2) | 49 | 50,5 | 75 | 12 | ±0,25 | 7 | ±0,25 | 15,6 | 18,4 | 14 | 16,5 | 0,8 | 2 | 123 | 48 |
| 521)2) | 53 | 54,5 | 83 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 | 182 | 52 |
| 561)2) | 57 | 58,5 | 87 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 | 193 | 56 |
| 601) 2) | 61 | 62,5 | 91 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 | 203 | 60 |
| 641) 2) | 65 | 66,5 | 95 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 | 218 | 64 |
| 681)2) | 69 | 70,5 | 99 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 | 228 | 68 |
| 721)2) | 73 | 74,5 | 103 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 | 240 | 72 |
| 801)2) | 81 | 82,5 | 111 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 | 262 | 80 |
| 901)2) | 91 | 92,5 | 121 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 | 290 | 90 |
| 1001)2) | 101 | 102,5 | 131 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 | 318 | 100 |
| 1) Для этих номинальных размеров еще не назначены контрольные величины для проверки упругой силы согласно DIN 267, часть 26.2) Для этих номинальных размеров еще не назначены контрольные величины для проверки вязкости согласно DIN 267, часть 26. |

# Технические условия поставки

Технические условия поставки – в соответствии с DIN 267, часть 26. Материал: FSt = пружинная сталь согласно DIN 267, часть 26.

# Условное обозначение

Условное обозначение пружинной шайбы формы А, с номинальным размером 8, из пружинной стали (FSt) 1):

Federring DIN 127 – А 8 – FSt

Если пружинная шайба используется для левой резьбы, то условное обозначение дополняется сокращением LH:

**Federring DIN 127 – А 8 – LH – FSt**

Для пружинных шайб, изготовленных согласно настоящего стандарта, используется табличное представление характеристик DIN 4 000 – 3-3.

1) FSt используется также в тех случаях, когда в существующей документации не указан материал.

# Использованные стандарты

Страница 3 DIN 127

DIN 128 Шайбы пружинные; выпуклые или волнистые.

DIN 267, часть 26 Изделия крепежные механические. Технические условия поставки. Шайбы пружинные для болтовых соединений.

DIN 4 000, часть 3 Табличное представление характеристик; шайбы и кольца. DIN ISO 898, часть 1 Механические свойства крепежных изделий: болты.

# Предыдущие издания

DIN 127, Приложение: 02.37; DIN 127 04.21, 07.23, 07.29, 01:41, 04.43, 02.56, 01.61,12.70

# Изменения

В стандарт, изданный в декабре 1970 года, были внесены следующие изменения:

* 1. Ограничена область применения.
	2. Добавлена запись об ограничении срока действия стандарта, см. примечания.
	3. Были исключены номинальные размеры 2,3, 2,6 и 33.
	4. Технические условия поставки были систематизированы в DIN 267, часть 26.
	5. Условное обозначение дополнено сведениями о материале.
	6. В содержание внесены редакционные поправки.

# Примечания

Сжатые упругие элементы должны предотвращать ослабление болтовых соединений, которое, например, может возникнуть при закручивании резьбовых деталей, в соединениях которых они благодаря упругой силе поддерживают достаточно высокое напряжение. С появлением в стандарте DIN 267, часть 26 сведений об упругих силах впервые предоставлена возможность оценки требуемого воздействия на сжатые упругие элементы.

Пружинные шайбы DIN 128 предназначены для использования в соединениях болтов, винтов и шпилек с классами прочности менее 8.8. Область применения пружинных шайб DIN 127 ограничена их использованием для классов прочности не более 5.8.

В связи с тем, что пружинные шайбы DIN 128 являются более подходящими для целевого использования по сравнению с пружинными шайбами DIN 127, и, следовательно, нет никакой реальной необходимости в применении последних, соответствующий комитет в FMV принял решение об изъятии из обращения стандарта DIN 127.

Предусмотренный переходный период, равный 5 годам, должен дать производителям и потребителям возможность перейти на использование пружинных шайб DIN 128.

# Международный патентный классификатор

F 16 B 39/24