DIN 440 Шайба плоская увеличенная для деревянных конструкций



Стандарт DIN 440 соответствует ГОСТ 6958, ISO 7094.

Описание: **DIN 440 Шайба плоская увеличенная**, преимущественно для деревянных конструкций, форма R - с круглым отверстием, форма V - с квадратным отверстием. Шайба с большим внешним диаметром уменьшает давление на деревянную поверхность и предотвращает её повреждение.

Материалы:

* Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, горячая оцинковка.
* Нержавеющая сталь: А2, А4.

# Размеры плоских увеличенных шайб с круглым отверстием DIN 440 R в мм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **d\*** | **d1** | **d2** | **h** |
| M5 | 5.5 | 18 | 2 |
| M6 | 6.6 | 22 | 2 |
| M8 | 9.0 | 28 | 3 |
| M10 | 11.0 | 34 | 3 |
| M12 | 13.5 | 44 | 4 |
| M16 | 17.5 | 56 | 5 |
| M20 | 22 | 72 | 6 |
| M22 | 24 | 80 | 6 |
| M24 | 26 | 85 | 6 |
| M27 | 30 | 98 | 6 |

\* - размер резьбы крепёжного изделия

# Размеры плоских увеличенных шайб с квадратным отверстием DIN 440 V в мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **d\*** | **d1** | **d2** | **h** | **a** |
| M5 | 5.5 | 18 | 2 | 5.5 |
| M6 | 6.6 | 22 | 2 | 6.6 |
| M8 | 9 | 28 | 3 | 9 |
| M10 | 11 | 34 | 3 | 11 |
| M12 | 14 | 44 | 4 | 14 |
| M16 | 18 | 56 | 5 | 18 |
| M20 | 22 | 72 | 6 | 22 |
| M22 | 24 | 80 | 6 | 24 |