DIN 1474 (EN ISO 8741)



|  |  |
| --- | --- |
| Параметры штифта | Номинальный диаметр штифта d1 |
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| a | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| d2\* | 1,63 /1,6 | 2,1 /2,15 | 2,6 /2,65 /2,7 | 3,1 /3,15 /3,2 /3,25 | 4,15 /4,20 /4,25 /4,30 | 5,15 /5,2 /5,25 /5,3 | 6,15 /6,25 / 6,3/ 6,35 | 8,2 / 8,25/ 8,3 /8,35 / 8,4 | 10,2 / 10,3/ 10,4 /10,45 | 12,25 /12,3 / 12,4/ 12,5 | 16,25 / 16,3/ 16,4 /16,45 / 16,5 | 20,25 / 20,3/ 20,4 /20,45 / 20,5 | 25,25 / 25,3/ 25,4 /25,45 / 25,5 |
| Номинальная длина l | мин. | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| макс. | 20 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |

\* Размер диаметра d2 зависит от длины l штифта. Все параметры в таблице указаны в мм.