DIN 5299 D Карабин с фиксатором винтовой пожарный

**Карабин с фиксатором DIN 5299 D** винтовой пожарный. Карабины с винтовой муфтой применяются для быстрого и надёжного соединения цепей и тросов. Не использовать для подъема грузов.

Размер карабина c фиксатором DIN 5299 D определяется по диаметру поперечного сечения проволоки (прутка).

Материалы:

* Оцинкованная сталь класса 2

|  |
| --- |
| Таблица размеров и характеристик пожарных карабинов с фиксатором DIN 5299 D |
| **Размер, d1 х l, мм** | **d2, мм** | **f, мм** | **m, мм** | **Вес, кг/100 шт.** |
| 4 х 40 | 6 | 4 | 8 | 1,2 |
| 5 х 50 | 8 | 4 | 8 | 2,1 |
| 6 х 60 | 9 | 5 | 8 | 2,9 |
| 7 х 70 | 10 | 8 | 8 | 4,6 |
| 8 х 80 | 10 | 8 | 9 | 6,9 |
| 9 х 90 | 12 | 9 | 10 | 9,5 |
| 10 х 100 | 15 | 10 | 11 | 13,4 |
| 11 х 120 | 18 | 11 | 16 | 19 |
| 12 х 140 | 20 | 13 | 19 | 26,5 |
| 13 х 160 | 22 | 15 | 25 | 36 |
| 14 х 180 | 22 | 15 | 35 | 49 |
| 15 х 195 | 24 | 18 | 40 | 64 |