DIN 1444 (ISO 2341)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 | d2 | k | d3 (форма B) | L1 (форма B) |
| 3 | 5 | 1,0 | 0,8 | 1,6 |
| 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 2,2 |
| 5 | 8 | 1,6 | 1,2 | 2,9 |
| 6 | 10 | 2,0 | 1,6 | 3,2 |
| 8 | 14 | 3,0 | 2,0 | 3,5 |
| 10 | 18 | 4,0 | 3,2 | 4,5 |
| 12 | 20 | 4,0 | 3,2 | 5,5 |
| 14 | 22 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |
| 16 | 25 | 4,5 | 4,0 | 6,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 28 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| 20 | 30 | 5,0 | 5,0 | 8,0 |
| 22 | 33 | 5,5 | 5,0 | 8,0 |
| 24 | 36 | 6,0 | 6,3 | 9,0 |
| 27 | 40 | 6,0 | 6,3 | - |
| 30 | 44 | 8,0 | 8,0 | - |
| 36 | 50 | 8,0 | 8,0 | - |

Все параметры в таблице указаны в мм.