DIN 555



|  |  |
| --- | --- |
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d |
| М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 |
| Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Высота, m | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 24,49 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 |
| Размер под ключ, S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 |
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d |
| М30 | M33 | M36 | M39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 |
| Шаг резьбы, P | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |  | 5,5 | 5,5 | 6 |
| Высота, m | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 |
| Размер под ключ, S | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

Все параметры в таблице указаны в мм.