
DIN 555



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М5 | | M6 | | M8 | | M10 | | M12 | | M14 | | M16 | | М18 | | М20 | | М22 | | М24 | | М27 |
| Шаг резьбы, P | 0,8 | | 1 | | 1,25 | | 1,5 | | 1,75 | | 2 | | 2 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 3 | | 3 |
| Высота, m | 4 | | 5 | | 6,5 | | 8 | | 10 | | 11 | | 13 | | 15 | | 16 | | 18 | | 19 | | 22 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 8,63 | | 10,89 | | 14,2 | | 18,72 | | 20,88 | | 24,49 | | 26,17 | | 29,56 | | 32,95 | | 35,03 | | 39,55 | | 45,2 |
| Размер под ключ, S | 8 | | 10 | | 13 | | 17 | | 19 | | 22 | | 24 | | 27 | | 30 | | 32 | | 36 | | 41 |
| Параметры гайки | | Номинальный диаметр резьбы d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М30 | | M33 | | M36 | | M39 | | М42 | | М45 | | М48 | | М52 | | М56 | | М60 | | М64 | |
| Шаг резьбы, P | | 3,5 | | 3,5 | | 4 | | 4 | | 4,5 | | 4,5 | | 5 | |  | | 5,5 | | 5,5 | | 6 | |
| Высота, m | | 24 | | 26 | | 29 | | 31 | | 34 | | 36 | | 38 | | 42 | | 45 | | 48 | | 51 | |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | | 50,85 | | 55,37 | | 60,79 | | 66,44 | | 71,3 | | 76,95 | | 82,6 | | 88,25 | | 93,56 | | 99,21 | | 104,86 | |
| Размер под ключ, S | | 46 | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | |

Все параметры в таблице указаны в мм.