DIN 417 Винт установочный с цилиндрическим концом



Стандарт DIN 417 соответствует ГОСТ 1478, ISO 7435.

Описание: **DIN 417 Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой) и прямым шлицем**. Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.

Материалы:

* Сталь: 14Р, 14Н
* Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
* Нержавеющая сталь А2, А4
* Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.

|  |
| --- |
| **Размеры установочных винтов DIN 417 в мм** |
| **n** | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| **z мин.** | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| **l** | **d** |
| M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 3 | + | + |  |  |  |  |  |
| 4 | + | + | + |  |  |  |  |
| 5 | + | + | + | + | + |  |  |
| 6 | + | + | + | + | + |  |  |
| 8 | + | + | + | + | + | + |  |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 |  | + | + | + | + | + | + |
| 20 |  | + | + | + | + | + | + |
| 25 |  | + | + | + | + | + | + |
| 30 |  |  |  | + | + | + | + |
| 35 |  |  |  | + | + | + | + |
| 40 |  |  |  |  |  | + | + |

Рекомендуется использовать DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом.